**Summit架构**

**目录：**

**一、Summit介绍**

**二、Summit的发展计划**

**三、Summit架构**

**一、Summit介绍**

Summit超级计算机是IBM计划研发的一款超级计算机，根据超算Top500排行的数据，Summit超级计算机的峰值浮点性能为187.7PFlops，Linpack浮点性能为122.3PFlops，功耗为8805.5kW。相比之下，我国的神威太湖之光的峰值浮点性能为125.4PFlops，Linpack浮点性能为93.0PFlops，功耗为15371kW。第三到第六名分别是美国的Sierra、中国天河2A（升级了全新的Matrix-2000处理器，移除了之前的Xeon Phi，性能提升至61.4PFLops Linpark）、日本的ABCI以及瑞士的Piz Daint。



除了TOP500排行榜外，在HPCG排行榜中，Summit仍然暂居第一名的位置，HPCG性能为2925.75TFlops/s。第二名到第五名分别是美国的Sierra、日本的K、美国的Trinity、瑞士的Piz Daint。



根据新的排行榜和性能，Summit正在取代TITAN，成为全球最强大的超级计算机。值得注意的是，由于计算机制程和架构进步，新的Summit在功耗相比TITAN增加不多的情况下（从之前的9兆瓦提升至13兆瓦），性能提高至前代产品的10倍。需要注意的是，Summit的目标并不是单纯的性能提升，而是在实际应用中实现5~10倍的性能提升。


另外，在Linpark和HPCG性能之外，由于Summit使用了目前深度学习领域最强的GV100芯片作为加速芯片，因此具有强大的深度学习计算能力，每秒可以进行30亿亿次混合精度计算（30 exaops），成为目前深度学习计算最强大的计算机

**二、Summit的发展计划**

Summit通过强大的CPU和GPU以及网络、系统等部分先进的技术综合和结构设计，成功登顶了全球第一超算的宝座，并且这可能不是Summit的终点，Summit仅仅是美国能源部在探索百亿亿次超算道路上的一个中间站而已。

目前的消息显示，橡树岭国家实验室正在准备一款名为Frontier的百亿亿次超算，其性能应该可以达到Summit的5~10倍。目前尚不清楚新的超算是在Summit上升级而来还是全部重新建立，但是无论如何，百亿亿次级别超算正在朝我们一步步走来，时间节点在2021年左右。


美国橡树岭国家实验室的超算发展路线图



**三、Summit架构**

**1）节点、机架和整体**

从硬件架构方面来看，Summit依旧采用的是异构方式，其主CPU来自于IBM Power 9，22核心，主频为3.07GHz，总计使用了103752颗，核心数量达到2282544个。GPU方面搭配了27648块英伟达Tesla V100计算卡，总内存为2736TB，操作系统为RHEL 7.4。从架构角度来看，Summit并没有在超算的底层技术上予以彻底革新，而是通过不断使用先进制程、扩大计算规模来获得更高的性能。



Summit采用了多级结构。最基本的结构被称为计算节点，众多的计算节点组成了计算机架，多个计算机架再组成Summit超算本身。

**2）计算节点 2CPU+6GPU**

Summit采用的计算节点型号为Power System AC922，之前的研发代号为Witherspoon，这是一种19英寸的2U机架式外壳。从内部布置来看，每个AC922内部有2个CPU插座，满足两颗Power 9处理器的需求。每颗处理器配备了3个GPU插槽，每个插槽使用一块GV100核心的计算卡。这样2颗处理器就可以搭配6颗GPU。




**（上图为Summit的一个计算节点，以及内部设备）**

内存方面，每颗处理器设计了8通道内存，每个内存插槽可以使用32GB DDR4 2666内存，这样总计可以给每个CPU可以带来256GB、107.7GB/s的内存容量和带宽。GPU方面，它没有使用了传统的PCIe插槽，而是采用了SXM2外形设计，每颗GPU配备16GB的HBM2内存，对每个CPU-GPU组而言，总计有48GB的HBM2显存和2.7TBps的带宽。


**3）NVLink2.0**

继续进一步深入AC922的话，其主要的技术难题在于CPU和GPU之间的连接。传统的英特尔体系中，CPU和GPU之间的连接采用的是PCIe总线，带宽稍显不足。但是在Summit上，由于IBM Power 9处理器的加入，因此可以使用更强大的NVLink来取代PCIe总线。



**(图为IBM展示的NVLink 2.0连接方案。)**

单颗Power 9处理器有3组共6个NVLink通道，每组2个通道。由于Power 9处理器的NVLink版本是2.0，因此其单通道速度已经提升至25GT/s，2个通道可以在CPU和GPU之间实现双向100GB/s的带宽，此外，Power 9还额外提供了48个PCIe 4.0通道。




**（国外WikiChip机构制作的Summit内部NVLink 2.0连接示意图。）**

和CPU类似，GV100 GPU也有6个NVLink 2.0通道，同样也分为3组，其中一组连接CPU，另外2组连接其他两颗GPU。和CPU-GPU之间的链接一样，GPU与GPU之间的连接带宽也是100GB/s。

**4）CPU之间的通讯**

除了CPU和GPU、GPU之间的通讯外，由于每个AC922上拥有2个CPU插槽，因此CPU之间的通讯也很重要。Summit的每个节点上，CPU之间的通讯依靠的是IBM自家的X总线。X总线是一个4byte的16GT/s链路，可以提供64GB/s的双向带宽，能够基本满足两颗处理器之间通讯的需求。




（上图为国外WikiChip机构制作的Summit内部CPU间通讯结构示意图。）


在CPU的对外通讯方面，每一个节点拥有4组向外的PCIe 4.0通道，包括两组x16（支持CAPI），一组x8（支持CAPI）和一组x4。其中2组x16通道分别来自于两颗CPU，x8通道可以从一颗CPU中配置，另一颗CPU可以配置x4通道。其他剩余的PCIe 4.0通道就用于各种I/O接口，包括PEX、USB、BMC和1Gbps网络等。

**5）完整的节点性能情况**

Summit的一个完整节点拥有2颗22核心的Power 9处理器，总计44颗物理核心。每颗Power 9处理器的物理核心支持同时执行2个矢量单精度运算。换句话说，每颗核心可以在每个周期执行16次单精度浮点运算。在3.07GHz时，每颗CPU核心的峰值性能可达49.12GFlops。一个节点的CPU双精度峰值性能略低于1.1TFlops，GPU的峰值性能大约是47TFlops。



如果包含CPU的话，Summit本身的峰值性能将超越220PFlops。



除了CPU和GPU外，每个节点都配备了1.6TB的NVMe SSD和一个Mellanox Infiniband EDR网络接口。

**6）机架和系统**

机架是由计算节点组成的并行计算单元，Summit的每个机架中安置了18个计算节点和Mellanox IB EDR交换器。每个节点都配备了双通道的Mellanox InfiniBand ConnectX5网卡，支持双向100Gbps带宽。节点的网卡直接通过插槽连接至CPU，带宽为12.5GBx2—实际上每个节点的网络都是由2颗CPU分出的PCIe 4.0 x8通道合并而成，PCI-E 4.0 x8的带宽为16GB/s，合并后的网卡可以为每颗CPU提供12.5GB/s的网络直连带宽，这样做可以最大限度地降低瓶颈。

由于一个机架有18个计算节点，因此总计有9TB的DDR4内存和另外1.7TB的HBM2内存，总计内存容量高达10.7TB。一个机架的最大功率为59kW，峰值计算能力包括CPU的话是846TFlops，只计算GPU的话是775TFlops。



（一个开放的机架有18个计算节点，开关在中部和顶部。）

完整的Summit系统拥有256个机架，18个交换机架，40个存储机架和4个基础架构机架。完整的Summit系统拥有2.53PB的DDR4内存、475TB的HBM2内存和7.37PB的NVMe SSD存储空间。